[bookmark: _GoBack]ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о порядке регистрации электроустановок для производства испытаний (измерений) — электролабораторий
Руководителю (заместителю руководителя) Межрегионального управления Ростехнадзора
ЗАЯВЛЕНИЕ
о регистрации электролаборатории
Заявитель		
(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Адрес юридического лица 	
(согласно информации, из выписки из Единого государственного реестра юридических лиц

(для индивидуального предпринимателя данные документы, удостоверяющего личность)
ИНН		 ОГРН		
Телефон 	 e-mail		
В лице		
(Ф.И.О. законного представителя, представителя по доверенности, реквизиты доверенности (при наличии)))
Прошу направить Вашего представителя для осмотра электролаборатории с целью определения готовности ее к эксплуатации и последующей регистрацией.
Ранее выданное свидетельство о регистрации электролаборатории 			

(номер)

(дата регистрации)

Регистрация электролаборатории производится 	
(впервые/повторно)
Вид электролаборатории		
(стационарная, передвижная, с переносным комплектом приборов
Назначение электролаборатории
выполнения испытаний и (или) измерений электрооборудования и (или) электроустановок / испытаний электрозащитных средств
Класс	напряжения	электроустановок, 	в	которых выполняются	измерения и испытания
(в которых применяются электрозащитные средства)		
до и (или) выше 1000 В)
Максимальное	напряжение, 	которое	возможно	подать	при испытании оборудования повышенным напряжением (заполняется при наличии такого вида напряжения) 	
кВ
электролаборатория находится по адресу: 	
(фактический адрес размещения электролаборатории)
Электролаборатория проводит следующие виды и объемы испытаний (измерений)*: Приложения: 	1. Опись прилагаемых документов на 	 листах в 	 экз.
1. Комплект документов на 	 листах в 	 экз.

Законный представитель заявителя (представитель по доверенности):
мп
*Пример указания наименований видов и объемов испытаний и измерений приведет в приложении № 6. Допускается виды и объемы испытаний и измерений указывать в отдельном приложении к заявлению

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Положению о порядке регистрации электроустановок для производства 
испытаний (измерений) — электролабораторий

Перечень видов испытаний и измерений, выполняемых электролабораторией

Измерение сопротивления изоляции элементов электрооборудования, вводов, изоляторов, конденсаторов, вентильных разрядников и ограничителей перенапряжений, электрических аппаратов, силовых кабельных линий, вторичных цепей, электропроводки и электротехнических изделий, обмоток электрических машин, трансформаторов и реакторов;
Испытание повышенным напряжением промышленной частоты электрооборудования, электрических аппаратов, вторичных цепей, электропроводки и электротехнических изделий (напряжением до    кВ);
Измерение сопротивления постоянному току обмоток электрооборудования, электрических машин, агрегатов, электромагнитов управления;
Измерение сопротивления постоянному току токоведущего контура аппаратов;
Проверка коэффициента трансформации трансформаторов;
Измерение тангенса угла диэлектрических потерь tgδ изоляции 
конденсаторов, вводов и проходных изоляторов, обмоток трансформаторов 
и электрических машин;
Измерение потерь холостого хода трансформаторов;
Проверка   группы   соединения   трехфазных   трансформаторов и полярности выводов однофазных трансформаторов;
Измерение сопротивления короткого замыкания (Zк) трансформатора; Испытание бака трансформатора с радиаторами на плотность; Определение пробивного напряжения трансформаторного масла;
Измерение переходных сопротивлений болтовых контактных соединений;
Снятие характеристики холостого хода и испытание витковой изоляции
машин постоянного тока;
Снятие нагрузочной характеристики машин постоянного тока; Измерение воздушных зазоров между полюсами машин постоянного
тока;
Испытание электрических машин на холостом ходу и под нагрузкой; Определение пределов регулирования частоты вращения [image: ]
постоянного тока;
Проверка работы электродвигателя переменного тока на холостом ходу или с ненагруженным механизмом;

Измерение зазоров между стального ротора и статора электродвигателей переменного тока;
Измерение зазоров в подшипниках скольжения электродвигателей переменного тока;
Измерение вибрации подшипников электродвигателя переменного тока;
Измерение разбега ротора в осевом направлении у электродвигателя переменного тока;
Проверка режимов работы силовых полупроводниковых приборов; Проверка системы охлаждения тиристоров и вентилей;
Снятие рабочих, регулировочных, динамических и других характеристик полупроводниковых преобразователей и устройств;
Измерение емкости отдельного элемента конденсатора; Тепловизионный контроль аппаратов, агрегатов, электрических машин,
трансформаторов;
Определение целостности жил и фазировки силовых кабельных линий; Контроль степени осушения вертикальных участков силовых кабельных
линий;
Определение активного сопротивления сил силовых кабельных линий; Определение электрической рабочей емкости жил силовых кабельных
[image: ]
Измерение токораспределения по одножильным кабелям; Проверка антикоррозийных защит силовых кабельных линий;
Испытание повышенным выпрямленным напряжением си новых кабельных линий;
Проверка времени движения подвижных частей выключателей, разъединителей, отделителей и короткозамыкателей;
Измерение хода подвижной части выключателя, вжима (хода) контактов при включении, контроль одновременности замыкания и размыкания контактов;
Проверка срабатывания привода выключателя при пониженном напряжении;
Проверка характеристик воздушных выключателей;
Проверка минимального напряжения срабатывания элегазовых, вакуумных выключателей;
Измерение вытягивающихся усилий подвижных контактов 
из неподвижных разъединителей, отделителей и короткозамыкателей;
Проверка состояния изоляционных прокладок комплектных 
токопроводов (шинопроводов);
Снятие вольт-амперных характеристик электрофильтров; Измерение емкости конденсатора;
Измерение тока проводимости вентильных разрядников 
при выпрямленном напряжении;


Проверка элементов, входящих в комплект приспособления 
для измерения тока проводимости ограничителя перенапряжений под рабочим напряжением;
Измерение тока проводимости ограничителей перенапряжений;
Измерение пробивного напряжения вентильных разрядников 
при промышленной частоте;
Проверка герметичности вентильного разрядника;
Измерение диаметра дугогасительного канала трубчатого разрядника;
Измерение внутреннего и внешнего искрового промежутка трубчатого разрядника;
Снятие характеристик намагничивания трансформаторов тока;
Измерение сопротивления столба воды изолирующей вставки электродного котла;
Измерение удельного сопротивления питательной (сетевой) воды электродного котла;
Измерение контактного нажатия в разъемных контактах 
предохранителя-разъединителя;
Проверка качества уплотнений вводов;
Проверка состояния дугогасительной части патрона 
предохранителя- разъединителя;
Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами, 
в том числе с естественными заземлителями;
Проверка напряжения прикосновения на территории электроустановки и напряжения на заземляющем устройстве;
Проверка состояния элементов заземляющего устройства, находящихся в земле;
Измерение сопротивлений заземляющих устройств;
Проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами; Проверка цепи фаза - нуль в электроустановках до 1 кВ с системой TN; Проверка действия автоматических выключателей
Проверка работы автоматических выключателей и контакторов 
при пониженном и номинальном напряжениях оперативного тока;
Проверка реле защиты, управления, автоматики и сигнализации 
и других устройств;
Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью (TN-C, TN-C-S, TN-S);
Проверка устройств защитного отключения;
Проверка	фазировки	распределительных	устройств	напряжением до 1000 В и их присоединений;
Проверка главной заземляющей шины (ГЗШ);
Измерение	уровня	освещенности	и	других	светотехнических параметров.
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